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全自动化学发光测定仪采购需求(一）
1、方法学（发光原理）：光激化学发光或者非酶参与的直接化学发光。 
2、测试速度：≥200测试/小时。 
3、样本容量：一次性加载≥50个，支持不停机循环加载样本加。 
4、反应杯≥500个，支持不停机加载。 
5、试剂位：≥24个，支持不停机加载。 
6、样本处理模式包括随机、急诊、批处理等。
7、急诊项目具有hs-cTnI或hs-cTnT两种高敏试剂。
★8、需为开放试剂使用。


全自动化学发光测定仪采购需求(二）
1、检测方法：电化学发光法或酶促化学发光。 
2、单模块检测速度：≥300测试/小时。 
3、检测菜单具备心肌标志物、甲功、肿瘤、炎症、激素类和高血压等项目，可开展包括但不限于肌钙蛋白I、肌钙蛋白T、BNP、NT-proBNP、25羟基维生素D、S100蛋白、MPO、肿瘤坏死因子测定、人绒毛膜促性腺激素等项目。 
4、单机样本位≥150个，具备急诊检测专用轨道。 
5、单模块试剂位≥40个，支持不停机更换试剂。 
★6、需为开放试剂使用。

